如果没有显示示波器，可以使用Debug – Digital Oscilloscope 重新打开。