零输入：

仅由初状态作为输入。

【t=0-时电容电感充电，t>0电路仅由电容电感供电】

零响应：

零原始状态响应。

【电容电感初始储能为零】

阶跃响应：

冲激响应：

面积为1的一次脉冲激励。