0.3帧的区别 【29.97 - 30】

【59.97 - 60】

正常情况下如果你是DV转出来那只需要选non-drop frame 就可以了。因为这个东西的设置涉及的东西非常多。一时半刻很难说清楚。反正如果你的N制的DV带出来选non-drop frame就可以了。PAL 是没这个选项的。除非你是做电影。估计一般人没什么会用到这选项。即使是电影也不一定要drop frame输出的也要看情况。