高通QFIL刷机的底层cli实现

这大概就是QFIL刷机的精髓所在了吧，不过有很多选项没有用到，高通的GUI做的还是到位，至少好看，不落俗套，而且还十分稳定。

#### Sahara刷入Firehose的引导程序

QSaharaServer.exe -p \\.\COM7 -s 13:prog\_emmc\_firehose\_8994\_lite.mbn -b H:\lgls996\

#### 输入QFIL包

fh\_loader.exe --port=\\.\COM7 --comportopentimeout=100

#### 获取手机分区表

"C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin\fh\_loader.exe" --port=\\.\COM13 --memoryname=ufs --getgptmainbackup=./gpt

#### DMSS工具