华为手机的救砖方法

这个标题听起来有点土，不过内容还算精彩啦。

首先，普通的根本就不能算是变砖，只有黑屏无法开机的才能算是真的砖了。而真正的砖机是需要使用底层烧写模式的，学过单片机电子设计的都会懂一些，那就是普通刷机都是通过比较高级的协议，高层就好吗？高层确实有高层的好处，那就是安全，一般很少会把手机刷坏，因为厂商也不希望用户把手机刷坏，刷坏了找他们售后浪费人力物力，倒不如加把锁让用户刷不了机*（也不是刷不了，只是lk有权利进行刷机验证，检验签名，签名不符合直接拒绝刷机，不解锁就刷不了第三方系统。这时候解决办法有两个，一个是获取厂商密匙对第三方包进行签名，然而这是不可能的；然后一个办法就是解锁手机了，如果厂商高兴的话会给你个解锁码让你解锁）*，然后只要封堵好系统，不让用户root成功，自然也就没法在安卓系统内部刷recovery，然后你的手机就完完全全的掌握在了手机厂商手里了，这就是手机的oem锁的由来了。

那么真正的砖又是什么呢？那就是手机连Fastboot都进不去的清形下，lk都没法启动，这时候自然也就进不了普通的线刷了h